**Нормативы по устройству оружия**

**Норматив N13 (неполная разборка оружия).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид оружия** | **Отлично** | **Хорошо** | **Удовлетворительно** |
| АК-74 | 15 сек | 17 сек | 19 сек |
| ПМ | 7 сек | 8 сек | 10 сек |

**Норматив N14 (сборка после неполной разборки оружия)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид оружия** | **Отлично** | **Хорошо** | **Удовлетворительно** |
| АК-74 | 25 сек | 27 сек | 32 сек |
| ПМ | 9 сек | 10 сек | 12 сек |

**Норматив N16 (снаряжение магазинов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид оружия** | **Отлично** | **Хорошо** | **Удовлетворительно** |
| АК-74(30 шт) | 33 сек | 38 сек | 43 сек |
| ПМ (8 шт) | 16 сек | 17 сек | 20 сек |

Норматив по одеванию средств защиты органов дыхания

|  |
| --- |
| (в числителе - противогазы, в знаменателе - респираторы) |
| Индивидуально:"отлично" - 7/11 с.;"хорошо" - 8/12 с.;"удовлетворительно" - 10/14 с. | В составе подразделения:"отлично" - 8/12 с.;"хорошо" - 9/13 с.;"удовлетворительно" - 11/15 с. |

|  |
| --- |
| Ошибки, снижающие оценку |
| на один балл:1. При надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание, после надевания не сделал полный выдох.2. Шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка.3. Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу. | до "неудовлетворительно":1. Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать в шлем-маску.2. Допущен разрыв шлем-маски.3. Не полностью навинчена (ввернута) гайка соединительной трубки, противогазовая коробка. |